成套综合试验台概述及技术参数

成套综合试验台概述：

成套综合试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源，便于对开关柜的检测，提高工作效率。

一、成套综合试验台技术参数：

输入电源：三相四线AC380V

输出电压及电流：

1、 三相AC 0 – 10A输出（<100V，可调值> 一组

2、 三相AC100V输出 (固定值) 一组

3、 交流操作电压输出 AC 0~400V, 220V时,电流小于10A

4、 直流操作电压输出 DC 0~260V

5、 直流合闸电源输出 DC 0~300V(额定电流100A,短时工作电流300A) 一组

6、单相AC220V输出（固定值，插座形式） 二组，

7、三相AC380V输出（固定值，接线柱） 一组，

8、外形尺寸：560\*520\*850MM

9、重量：45KG

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有[大电流发生器生产厂家](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=449" \t "_blank)，[耐电压测试仪](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=444" \t "_blank)，[直流高压发生器](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=442" \t "_blank)，[直流电阻测试仪](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=408" \t "_blank)，[真空滤油机生产厂家](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=484" \t "_blank)等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!