ZGY-20A三通道直流电阻快速测试仪产品特点

我厂生产的所有产品，技术人员对每件每批次出厂的产品都进行试验，从自身严把产品质量关。以做到不合格产品不出厂，出厂产品必合格。 公司通过并坚持贯彻ISO9001：2000质量体系。

ZGY-20A三通道直流电阻快速测试仪是变压器直流电阻测量的最新一代产品，是志力电气为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以不需要放电，直接调节分接开关，测量时间是传统单相测量的三分之一，可大大缩短工作时间和劳动强度。直阻仪采用大屏幕液晶显示器，全中文图形界面，清晰直观，操作非常简单。并配备面板式打印机和大容量非易失性存储器，可以方便的存储和打印测量结果。测试数据稳定，快速，重复性好，是现场测量变压器直流电阻的最佳选择。执行标准： DL/T845.3-2004

ZGY-20A三通道直流电阻快速测试仪技术参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 测试电流 | 单相 | 1 A 5A 10A 20A 40A |
| 三相 | 1 A 5A 10A 20A |
| 测量范围 | 单相 | 1 A 10mΩ～20 Ω |
| 5A 1mΩ～4Ω |
| 10A 1 mΩ～2 Ω |
| 20A 1mΩ～1Ω |
| 40A 1 mΩ～0.5Ω |
| 三相 | 1 A 10mΩ～6 Ω （每相） |
| 5 A 1mΩ～1 Ω（每相） |
| 10A 1 mΩ～0.6Ω （每相） |
| 20A 1mΩ～0.3Ω（每相） |
| 测量准确度 | ±0.2%（满量程） | |
| 最大分辨率 | 0.1μΩ | |
| 数据存储容量 | 150组 | |
| 电 源 | AC 220V±22V，50Hz±2 Hz | |
| 工作环境 | 环境温度:0°～40° | |
| 相对湿度:≤80% | |

对有载调压变压器可以不需要放电，直接调节分接，可大大缩短工作时间。 ZGY-20A三通道直流电阻快速测试仪采用大屏幕液晶显示器，全中文图形界面，清晰直观，操作非常简单 测试数据稳定，快速，重复性好，是现场测量变压器直流电阻的最佳选择 配备面板式打印机和大容量非易失性储存器，可以方便的储存和打印测量结果

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有[大电流发生器生产厂家](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=449" \t "_blank)，[耐电压测试仪](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=444" \t "_blank)，[直流高压发生器](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=442" \t "_blank)，[直流电阻测试仪](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=408" \t "_blank)，[真空滤油机生产厂家](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=484" \t "_blank)等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!