ZY-523绝缘电阻测试仪主要技术指标

ZY-523绝缘电阻测试仪基本测量范围0.5MΩ～1000GΩ,测试电压有500V/1000V/2500V/5000V四档,仪器具有菜单显示、数据存储、数据回读、自动关机、吸收比、极化指数、超量程范围报警和高低压警告指示、USB接口上传等功能。产品适用于电力，电信，邮电及一般工矿企事业铁路系统等行业。

ZY-523高压绝缘电阻测试仪

\* 宽广的测试电压量程：500V,1000V,2500V,5000V，绝缘电阻可达1000G ohm

\* 大显示屏，可同时显示条形码和数字值

\* 可测量极化指数（PI）

\* 可选择绝缘测试时间（10分钟内）

\* 输出电压显示和放电电压显示

\* 超测量范围报警指示

\* 自动关机功能

\* 国际安全规格：IEC61010-1 CAT.III 600V

详细介绍

功能与特点

\* 宽广的测试电压量程：500V,1000V,2500V,5000V，绝缘电阻可达1000G ohm

\* 大显示屏，可同时显示条形码和数字值

\* 可测量极化指数（PI）

\* 可选择绝缘测试时间（10分钟内）

\* 输出电压显示和放电电压显示

\* 超测量范围报警指示

\* 自动关机功能

\* 国际安全规格：IEC61010-1 CAT.III 600V

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有[大电流发生器](http://www.88770226.com/product/read/449.html)，[耐电压测试仪](http://www.88770226.com/product/read/444.html)，[直流高压发生器](http://www.88770226.com/product/read/442.html)，[直流电阻测试仪](http://www.88770226.com/product/read/409.html)，[真空滤油机](http://www.88770226.com/product/read/484.html)等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!