100A回路电阻测试仪操作测试及操作方法

测试与操作方法

将随机配备的测试线取出，其中红、黑两把测试钳分别夹到被测试品的两个采样端，并用力摩擦接触点，测试线的另一端与仪器的接线端子对应接好。（注意红、黑颜色对应，且粗线接电流端子，细线接电压端子）

100A回路电阻测试仪注意事项

使用前，仪器的接地端子必须良好接地。

2 试结束后，按复位键，关掉电源开关。注意：严禁带电拆装各测试电缆。

3 仪器出现不正常现象，首先按复位键，使仪器复位。

4 对仪器进行维修必须由专业人员进行，不得自行处理。

5 本仪器为测量回路电阻使用，不允许测量感性回路。

输出电流及量程：

输出电流：100A ：量程：1mΩ-20mΩ。

测试精度: 0.5% 分辨度： 0.1mΩ。

尊敬的客户：  
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有[大电流发生器](http://www.88770226.com/product/read/449.html)，[耐电压测试仪](http://www.88770226.com/product/read/444.html)，[直流高压发生器](http://www.88770226.com/product/read/442.html)，[直流电阻测试仪](http://www.88770226.com/product/read/409.html)，[真空滤油机](http://www.88770226.com/product/read/484.html)等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!