ZHZ8耐电压强度测试仪产品应用特点

 ZHZ8型耐电压测试仪是测量耐电压强度的仪器,它可以直观、准确、快速、可靠地测试各种被测对象的击穿电压、漏电流等电气安全性能指标,并可以作为支流高压源用来测试元器件和整机性能。ZHZ8型耐电压测试仪,是按国际安全标准要求而设计,耐压AC从0-5KV,漏电流从AC0-100mA。耐压测试仪适合各种家用电器、电源线、电缆线、变压器接、线端子、高压胶木电器、开关、电源插座、电机、洗碟机、洗碗机、离心脱水机、微波炉、电烤箱、电火锅、电饭锅、电视机、电风扇、医疗、化工、电子仪器、仪表、整机等,以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试,同时也是科研实验室技术监督部门不可缺少的耐压测试设备。

ZHZ8耐压测试仪是在吸收、消化国际先进耐压测试的 基础上，结合我国众多用户的实际使用情况加以提高、完善。

ZHZ8耐电压强度测试仪技术规格：

电压测试范围：AC0-1.5KV/5KV ±5% ±5个字

漏电流测试范围： ACO.1mA-2mA/20mA 二档

 ±5% ±2个字

3.漏电流报警值预制范围ACO.1mA-2mA/20mA 二档

4.时间测试范围：1-90s，±5% 连续设定和手动5.变压器容量：500VA

6.输出波形:50Hz,正弦波

 7.工作条件:环境温度0-40℃

 8.相对湿度:不大于75%

 9.大气压力:101.25Kpa

 10.体积:320×250×170

 11.重量:13Kg

 12.电源:220V ±10% 50Hz±2Hz

 13附件:高压测试探头一对、仪器使用说明书一份、电缆线一根

ZHZ8耐电压强度测试仪测试电压、漏电流测试和时间均为数字显示，切断电流可根据不同安全标准和用户不同需求连续任意设定，功能更加丰富实用，并且可通过漏电流显示反映被测体漏电流的实际值和比较同类产品不同批次或不同厂家产品中的耐压好坏程度，确保你的产品安全性能万无一失。

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有[大电流发生器生产厂家](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=449" \t "_blank)，[耐电压测试仪](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=444" \t "_blank)，[直流高压发生器](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=442" \t "_blank)，[直流电阻测试仪](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=408" \t "_blank)，[真空滤油机生产厂家](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=484" \t "_blank)等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!