了解真空滤油机的用途及使用说明

是我公司科技人员研制的xin型高科技产品，是净化汽轮机油的升级换化产品，本设备除用于各种透平油变压器处理外，还可以用于轧钢、船舶、农用、化工及其它机械用机械用液压油和润滑油净化处理工作。

高效真空再生净油机与被净化油箱联接，可以在线处理，也可停机单独处理。

本机具有脱水、破乳、超级净化等项功能，它能有效地脱去油中水份及各种化学产物及各类机械杂质，使油的变清，达到运行油的标准。

维护保养：每次用完本设备后当再用时应：

1、检查漏气状况，必要时要拧紧螺栓。

2、检查仪表盘上各电气元件有无松动。

3、检查各表头的接点应无松动。

4、检查各阀门的开端是否良好。

1. 真空泵油位应处于红线上（正常）。

用途

1、可用于对各类油浸变压器、油浸电流电压互感器及高压少油断路器，进行现场滤油及补油。

2、可用于对上述设备进行现场热油循环干燥，尤其是对油浸电流、电压互感器及高压少油断路器的现场热油循环干燥更为有效。

3、可用于对密封油浸设备进行现场真空注油和补油及设备抽真空。

4、还可用于对轻度变质的变压器油进行再生净化，使其性能达到合格油标准。

5、还可用于电厂、电站、电力公司、变电工业、冶金、石化、机械、交通、铁路等行业。

尊敬的客户：  
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有[大电流发生器](http://www.88770226.com/product/read/449.html)，[耐电压测试仪](http://www.88770226.com/product/read/444.html)，[直流高压发生器](http://www.88770226.com/product/read/442.html)，[直流电阻测试仪](http://www.88770226.com/product/read/409.html)，[真空滤油机](http://www.88770226.com/product/read/484.html)等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!